Version du 28.01.2005

Réalisé avec : OOo 1.1.95	Plate-forme / Os : Toutes

Sauvegarde et restauration de partitions avec un Live CD GNU Linux Knoppix

Sommaire

1 Introduction	3

2 Démarrage de knoppix.	4

3 Préparation de la partition destinée à la sauvegarde.	4

3.1 Comment faire pour se repérer dans la désignation des partitions	5

3.2 Montage et démontage ou comment jouer au mécano sous linux	6

3.3 Réduire la taille de la partition logique existante.	7

3.4 Quelle place libérer pour la partition de sauvegarde ?	8

3.5 Quel format de partition utiliser pour la partition de sauvegarde ?	8

4 Pour les postes qui ne disposeraient que d'une seule partition (Primaire)	10

5 Sauvegarde de la partition système.	11

6 Restauration de la partition système	14

7 A propos des partitions de type NTFS	14

7.1 Lors du redimensionnement de la ou des partitions	14

7.2 Pour la sauvegarde de l'image et sa restauration.	15

8 Un ou deux conseils pour les débutants sous knoppix	16

9 Licence	16

Introduction

Le but de ce document est de montrer comment il est possible de sauvegarder et restaurer rapidement la partition système d'un pc sous windows au moyen d'un outil sous licence GNU.

Le maniement de cet outil est à la portée d'un utilisateur prudent ayant un bon niveau de pratique sous windows. Les notions propres à linux sont expliquées dans la suite de l'article.

Le matériel nécessaire consiste simplement en un CD Bootable sur lequel aura été gravé une distribution Linux knoppix récente

Aucune installation n'est effectuée sur le disque dur car la Knoppix a été conçue pour fonctionner à partir d'un simple CD. Le poste doit donc simplement disposer d'un lecteur CD et d'une mémoire vive d'au moins 128 Mo permettant d'opérer dans un environnement graphique agréable pour un utilisateur habitué à windows.

La méthode est d'ailleurs presque exclusivement graphique avec le minimum des notions particulières à linux à comprendre et à appliquer.

Les possibilités d'une sauvegarde ou restauration par le réseau sont tout à fait réalisable mais ne sont pas abordées afin de ne pas compliquer la démonstration mais également pour une raison pratique : les PC récents ont un disque dur dont la capacité dépasse largement les besoins d'une station de travail (ou d'une utilisation courante à titre personnel)

L'intérêt d'une sauvegarde sur une partition du disque de la station est de mettre à profit une partie de cet espace disque inutilisé afin de ne plus passer des heures à réinstaller des dizaines de pilotes et de logiciels lorsqu'un poste « ne tourne plus rond », une restauration avec le CD-rom Knoppix et le poste est mis à neuf en quelques minutes.

Les données propres à l'utilisateur ne doivent donc pas être stockées sur la partition système.

Autres restrictions et mise en garde :

Si la partition est de type NTFS (le type par défaut pour les Windows NT/2000/XP) l'utilisation de Qtparted pourrait occasionner quelques déconvenues selon la distribution utilisée.

D'autre part, lorsque la sauvegarde implique d'écrire sur une partition NTFS il est nécessaire de capturer les pilotes Windows. Le travail sur des partitions Ntfs est abordé au chapitre .
Les PC achetés dans la grande distribution comportent souvent une partition cachée destinée à la restauration du système d'exploitation. Cette situation peut rendre plus délicate la modification des partitions existantes.

Enfin, et d'une façon plus générale, il est toujours recommandé d'opérer la sauvegarde préalable des données de l'utilisateur (voir de la table des partitions avec Partimage) avant l'opération de redimensionnement des partitions.

Démarrage de knoppix.

Avant de démarrer il faut vérifier que l'installation du poste ne présente pas d'anomalie au niveau des partitions déjà existantes sur le disque.

Faire un scandisk avec correction automatique des erreurs sur chacune des partitions. La dé fragmentation est aussi vivement recommandée.

Si vous ne faites ni l'un ni l'autre et qu'un problème est détecté, les opérations ne seront pas menées à terme – ce qui vous obligera à relancer windows – c'est assez rassurant mais il vaut mieux être prudent. La vérification des erreurs sur le disque est un minimum.

Introduisez le CD et redémarrer votre PC.

Si l’écran finit par afficher une petite ligne en bas « Boot : » il ne vous reste qu’à entrer au clavier : knoppix lang=fr et valider par la touche « entrée »

Attention à ce moment le clavier est en encore en qwerty et pour taper a il faut taper q.

Si vous utilisez la distribution Kaella aucune option de démarrage n'est normalement nécessaire : validez simplement le lancement par la touche entrée.

Le cd ne démarre pas ! Pour démarrer, le PC doit être capable de démarrer à partir d'un Cdrom. Même si votre CD est valide Il peut être nécessaire de modifier l’ordre de démarrage prévu dans le bios.

Il vous est proposé dans l'un des « chapitre » du bios, la possibilité de choisir par quelle « unité » (disque dur, lecteur Cdrom ou lecteur de disquette) votre machine va démarrer en premier, puis la seconde et enfin la troisième. Choisissez au moins le Cdrom en premier et le disque dur en second. Terminez en enregistrant les modifications.(Touches Echap et F10 dans la majorité des cas)

Modifier les options du bios est une opération délicate. Trouver la bonne touche (Suppr ou F2 ou ... ?) qui permet d'accéder au réglage du bios lors du démarrage du PC n'est également pas toujours simple.

Si cette opération vous rebute la Kaella possède un utilitaire pour la création de deux disquettes de démarrage (pour autant que le poste dispose d'un lecteur de disquette).

Lorsque le bureau de Knoppix s’affichera vous ne serez pas trop dépaysé (menus déroulants, icônes et barre de tâches). Il est toutefois nécessaire de connaître une caractéristique de ce système d’exploitation : la notion de montage qui sera abordée au chapitre 3.2

Préparation de la partition destinée à la sauvegarde.

Dès lors que le disque dur est déjà partitionné et que l'on envisage simplement de créer une image de la partition système que l'on pourra ensuite conserver sur le disque dur et (ou) graver sur CD ou DVD, il n'est pas absolument nécessaire de créer une partition de sauvegarde.

La création d'une partition supplémentaire dédiée à cet usage peut cependant présenter des avantages. Elle est également présentée dans un but pédagogique pour illustrer les possibilités de l'outil et se familiariser avec des notions propres à linux.

Pour la suite de la démonstration l'on supposera que le disque dur du poste est déjà partitionné en C et D qui occupent tout l'espace disponible. La première opération va consister à réduire la taille de la partition D pour créer une troisième partition destinée à recevoir une sauvegarde (sous forme d'image) de la partition C.

Si le disque ne comporte qu'une seule partition il sera nécessaire de passer par une étape supplémentaire comme expliqué au paragrapeh 3.6 mais cela ne sera presque qu'une formalité avec l'outil de partitionnement utilisé.

Son nom est QTParted. un clône de Partition Magic écrit en C++ en utilisant la bibliothèque graphique Qt. Son utilisation très simple à tous points de vue (pour plus de détails : http://qtparted.sourceforge.net/index.fr.html )

Comment faire pour se repérer dans la désignation des partitions

Sur la gauche du bureau s’affichent les périphériques (lecteur de disquette, lecteur(s) de cd-rom, disque(s) dur (d)avec des noms un peu bizarre (hda1, hda2...).

Pour y voir plus clair vous aller lancer le programme QTParted par le menu : « K » > « Système » > « QTParted ».
Cliquez sur la ligne qui correspond à votre disque dur pour afficher les informations disponibles sur le périphérique en principe /dev/hda dans la fenêtre de droite.	

Ici l'on peut constater que le disque est divisé en une partition primaire (en vert foncé) qui contient le système d'exploitation. La partition est nommée hda1 et son format est de de type fat32.

A gauche de cette partition primaire se trouve une partition de type étendue (en bleu clair ) qui contient une partition logique (en vert foncé) au format fat32.

Un clic droit sur le contour de couleur de chacune des partitions permet également d'afficher ses propriétés.

Vous vous demandez peut être pour quelle raison l'on passe de hda2 à hda5 ?

La raison est que sous linux les hda 1 à 4 peuvent représenter les quatres premières partitions primaires ou étendues, hda5 étant la première partition logique.

Si vous ne connaissez rien à l'organisation des partitions (primaires, logiques étendues) je vous conseille de visiter ce site http://www.linux-kheops.com/doc/dupoux/disk/index.html

C'est clair et abordable pour un néophyte. Mais si vous suivez les instructions ci-après cela ne devrait pas être nécessaire. Mais avant de passer aux « choses sérieuses » il faut toutefois s'assurer qu'aucune des partitions du disque n'est « montée ».

Montage et démontage ou comment jouer au mécano sous linux

Pour accéder à un périphérique sous linux il doit être « monté ».
Une fois monté il est possible d’explorer le contenu mais seulement en lecture.
Pour écrire sur ce périphérique il est nécessaire de modifier les droits d’accès .

En pratique cela n'a rien de bien compliqué avec knoppix :

Pointez avec la souris l’icône correspondant au périphérique.

Effectuez un clic gauche de souris.

Choisissez dans le menu contextuel l’action à effectuer
(Ouvrir ou Monter ou modifier les droits d’accès limités par défaut à la lecture)

Exemple : repérez l’icône portant le nom de hda1 (votre partition C sous Windows)

Un premier clic (droit) permet d’accéder à l’option Ouvrir ou Monter

Un petit triangle vert signalera que l’unité est devenue accessible (montée).

Un second clic (droit) permet d’accéder à l’option « Change read/WriteMode »

Lorsque vous modifiez les droits en écriture vous devez confirmer votre choix

Si vous aviez monté une ou plusieurs partitions (un simple clic gauche permet l'exploration et entraîne un montage automatique) il est a présent nécessaire de démonter toutes les partitions

En effet, aucune des partitions de votre disque ne doit être montée lors de l'utilisation de Qtparted.

En conséquence il ne doit pas y avoir de petits triangle vert qui signale le montage.

Réduire la taille de la partition logique existante.

Les modifications souhaitées s'opèrent très simplement en pointant la partition à modifier et en choisissant une option dans le menu contextuel (bouton droit de la souris)

Au cas présent l'on souhaite réduire la taille de la première partition logique hda5 il faut donc faire un clic droit sur la ligne correspondante et choisir l'option « Redimensionner ».

La taille de la partition peut être alors être adaptée en utilisant les petites flèches noires qui bordent les limites de la partition :

Quelle place libérer pour la partition de sauvegarde ?

Si la taille du disque et les besoins de l'utilisateur (taille de la partition D) le permettent, on peut libérer un espace au moins équivalent à celui de la partition système. Cela permettra d'opérer une sauvegarde et une restauration très rapide car elle pourra s'opérer sans option de compression.

Les options de compression ralentissent les opérations mais permettent de gagner de la place (personnellement j'ai pu sauvegarder une partition XP de 5 Go occupée pour 3 Go en une image de 1,57 Go en 10 minutes environ (Céleron 1,8 Mhz et 512 Mo de Ram).

Comme cela est rappelé avant de valider la commande, une sauvegarde préalable des données de la partition est toujours recommandée.

Quel format de partition utiliser pour la partition de sauvegarde ?

Maintenant qu'un espace a été libéré après la première partition logique il est possible de créer une partition de sauvegarde (clic droit dans la zone grisée > choisir l'option « créer » ) Se pose alors le choix du format qui sera donnée à cette partition.

Il est bien sur possible de conserver un format Fat (32) visible sous windows en choisissant l'option vfat mais il est plus intéressant de choisir un format propre à linux comme le format ext2.

En effet :

cette nouvelle partition (au format ext2) sera invisible sous Windows ;

le nombre et l'ordre des lecteurs ne seront donc pas modifiés ;

cela empêchera les éventuelles manipulations (destructives) de la part de l'utilisateur.

L'ensemble des modifications à opérer étant définies, il reste à valider par le menu (en haut à gauche) « Fichier » > « Effectuer »

Un dernier avertissement vous rappel que toutes les partitions doivent avoir été démontées.

Et si tout ce passe normalement la fin des opérations sera confirmée par le message suivant :
En général c'est assez rapide mais n'essayer pas d'arrêter le processus tant qu'aucun message (réussite ou échec) n'apparait à l'écran,

Pour les postes qui ne disposeraient que d'une seule partition (Primaire)

L'étape préalable supplémentaire consiste simplement à réduire la taille de la partition primaire:

Créer ensuite une partition de type Etendue (Ext 3) dans l'espace ainsi libéré :

Puis enfin, créer la première partition logique au format Fat32 à l'intérieur de cette partition étendue en laissant assez d'espace pour créer la seconde partition au format Ext2 pour la sauvegarde.
Ce découpage en trois partitions permet de séparer la partition système (C:) de la partition prévue pour vos données (D:) et d'une partition spécialement prévue pour stocker vos sauvegardes.

L'on peut bien sur se contenter de deux partitions lorsqu'on dispose d'assez de place sur le disque dur cette séparation offre une garantie supplémentaire de sécurité. Le choix du format Fat32 pour la partition destinée aux données n'est pas obligatoire mais permet plus de souplesse lorsqu'on gère plusieurs systèmes d'exploitation sur le PC .

Sauvegarde de la partition système.

Résumons la situation : nous disposons maintenant de 3 partitions : une partition primaire (hda1) sur laquelle se trouve le système d'exploitation (windows) – une partition logique (hda5) pour les données de l'utilisateur et une autre partition logique(hda6) prévue pour recevoir la sauvegarde.

.

Comme il va être nécessaire d'écrire sur la partition de sauvegarde ( hda6 ) il faut donc commencer par se donner des droits en écriture sur cette partition. Une petite difficulté survient si vous venez de procéder à la création car il n'y a pas d'icône correspondant à notre nouvelle partition sur notre bureau.

Afin de continuer dans un environnement graphique facile à utiliser pour un débutant, le plus simple est de redémarrer (rebooter) la knoppix.

Au prochain redémarrage L'icône correspondant à la partition de sauvegarde (hd6) sera maintenant présent sur le bureau.

Un premier clic droit sur l'icône correspondant au lecteur (hda6) – « Actions » > « Monter «

Un second clic droit sur l'icône correspondant au lecteur (hda6) – « Actions » > « Change read/write mode »

Attention : la partition destinée à recevoir le fichier image de la sauvegarde doit être monté mais la partition que l'on veut sauvegarder (ici hda1) ne doit pas être montée.

Nous allons maintenant ouvrir la partition de sauvegarde en cliquant sur l'icône hda6 – Konquéror (« l'explorateur linux ») affiche le contenu (vide) de notre partition. Placez le pointeur de la souris dans l'espace grisé représentant le contenu (vide) de notre partition et utilisez le clic droit pour choisir l'option – « Action » > « Ouvrir un terminal ici ».

Dans ce terminal (appelé console) nous allons lancer les deux seules commandes en mode texte nécessaires pour l'opération de sauvegarde : taper sudo su (valider) puis partimage (vaider)

sudo su sous knoppix est l'équivalent de la commande su sous linux qui permet d'obtenir des droit de super utilisateur. A la différence de son usage classique sous linux aucun mot de passe n'est nécessaire. Mais Il est parfois nécessaire d'en définir un (voir conseils à la fin de l'article)

partimage est le nom du logiciel qui va permettre de faire la sauvegarde :

Son usage n'est pas complètement graphique car la touches de tabulation (Tab) et les flèches du clavier remplacent la souris. Pour sélectionner une option on utilise la touche espace et l'on valide avec la touche Entrée.

La première ligne de ce premier écran permet de choisir la partition à sauver (ou restaurer) .Il suffit souvent de laisser la ligne bleue sur celle déjà choisie.
Atteindre ensuite (avec la touche Tab) la ligne «Fichier image à créer/ utiliser » et indiquer le chemin (l'endroit) ou sera enregistré le fichier image .
Le chemin (ici /mnt/hda6) est visible dans la fenêtre de konqueror de votre partition de sauvegarde. ==>	

Dans l'exemple il suffira d'ajouter le nom de l'image à ce chemin : /mnt/hda6/backupwin98 Cela signifie que l'archive backupwin98 sera enregistrée sur la partition /hda6.

Indiquez la tâche à réaliser (sauver / restaurer / restaurer un MBR).

Dans cet exemple, choisissez « faire une image de la partition ».

Remarque : si vous voulez utiliser une connexion réseau, nommez seulement l'archive, puis choisissez l'option « connexion au serveur » et donnez en dessous l'adresse IP de ce dernier (et le port correspondant).

Pressez (F5) ou déplacez vous sur « Suivant (F5) » puis validez, pour passer à l'écran suivant :

Les options par défaut peuvent être éventuellement modifiées :

L'utilisation d'un format de compression.
Ce qui ralentit l'opération mais réduit la taille de l'image.

Le mode de segmentation des images.

par défaut les fichiers supérieurs à 2 Go sont segmentés. En effet la taille maximum d'un fichier dépend du format de la partition, la fat32 supporte des fichiers de 4 Go au maximum contre 2 Go seulement pour la fat16 source http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htm

Il peut être intéressant de segmenter en fichiers de 700 Mo si vous avez un simple graveur de CD. Le programme de gravure intégré à Knoppix KD3 permettra de conserver une copie sur CD.

Enfin, lorsque ces options ont été définies vous pouvez lancer l'opération par la touche F5

Restauration de la partition système

Vous allez procéder comme pour la sauvegarde (la partition à restaurer ne doit pas être montée)
Il sera nécessaire d'indiquer le chemin et de nommer l'archive avec son extension : Par exemple : backupWin98.001 pour une sauvegarde segmentée en 001 , 002 ..
Si vous ne mettez pas d'extension, Partimage utilisera automatiquement la dernière
sauvegarde.

Attention Linux est sensible à la case (majuscules / minuscules) !

Il faudra bien sûr sélectionner l'action à effectuer «Restaurer la partition à partir d'une image » Validez (F5)

Dans le second écran, ajoutez des options de restauration et correction d'éventuelles erreurs.

Enfin validez alors une ou deux fois suivant les cas, pour lancer la restauration.

A propos des partitions de type NTFS

Des difficultés peuvent être rencontrées lors de la préparation de la partition avec Qtparted, voire lors de la sauvegarde lorsqu'on travaille sur des partitions NTFS.

Lors du redimensionnement de la ou des partitions

QTParted permet de modifier la taille d'une partition au format NTFS de façon dynamique (sansperte de donnée) utilisant ntfsresize . Mais son bon fonctionnement dépend :

De la version utilisée qui doit être au minimum la version QTParted 0.4.3.
La version 0.4.4 est présente sur la knoppix 3.6 et suivantes ainsi que sur la SystemRescueCd.

Mais également de la fragmentation de la partition qui doit être retaillée.
Vous devrez donc au préalable avoir défragmenté vos partitions.
(dans l'explorateur de windows, faites un clic droit sur le lecteur à défragmenter > choisir « Propriétés » et ouvrir l'onglet « Outils » .

Malheureusement la déframentation effectuée sous windows peut s'avérer incomplète et empêcher le redimentionnement. Le programme ntfsresise sera alors interrompu et aucun opération ne sera effectuée .

Sachez toutefois qu'il existe un programme freeware (PageDefrag) utilisable avec Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Server 2003) permettant de lancer la défragmentation avant le démarrage de windows : http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/pagedefrag.shtml

Pour la sauvegarde de l'image et sa restauration.

La lecture des partitions au format NTFS ne pose pas de problème sous linux. En revanche, Windows utilise des pilotes propres qui limitent les possibilités d'écriture.

La sauvegarde de l'image d'une partition de type NTFS vers une partition au format Fat (ou un autre format géré en écriture par linux) ne pose donc pas de difficulté.

L'opération de restauration de cette image sera également possible sans capture des pilotes windows .

En effet sauvegarde et restauration des partitions sont indépendantes du type de partition, car l'on travaille a un niveau plus bas, la partition n'est pas "lue", mais "copiée bêtement".

En revanche, si l'on souhaite procéder à la sauvegarde vers une autre partition au format NTFS, la solution consiste à « capturer » les pilotes ntfs qui permettront à linux de gérer l'écriture sur ce système de fichiers.

Ces pilotes se trouvent dans les fichiers système de windows. Pour démarrer l'utilitaire de capture : « K » > « Knoppix » > « Utilitaires » > « Système de fichiers captive ntfs ».

Un assistant guide l'opération mais il se peut que Captive ne parvienne pas à trouver lui-même les deux fichiers indispensables qui sont ntfs.sys et ntoskrnl.exe qui se trouvent dans C:\windows\System32.

Dans ce cas je vous conseille de chercher ces deux fichiers avec l'explorateur (Konqueror) pour les copier par exemple sur le bureau ou dans votre répertoire personnel (home).

En relançant la recherche de Captive – les pilotes seront alors normalement récupérés.

Mais si ces fichiers ne sont pas sur le disque, on peut également les copier sur un autre poste en les stockant sur une clé usb par exemple (capitve possède également une option pour un téléchargement). Dans tous les cas il faut bien sûr être titulaire de la licence Microsoft.

Un ou deux conseils pour les débutants sous knoppix

L'usage d'une distribution en Live CD présente des particularités y compris pour ceux qui possèdent une certaine connaissance de linux.

La plupart des réponses sont dans la documentation consultable dans la distribution (elle s'affiche automatiquement au démarrage ) ou dans les autres sources documentaires citées.

Mais certains points (pourtant importants) ne sont pas toujours faciles à trouver et notamment celui-ci : en live-CD ni le super utilisateur « root », ni l'utilisateur « knoppix » ne disposent d'un mot de passe – cela n'a pas l'air gênant à première vue mais à l'usage un nom d'utilisateur et un mot de passe est parfois indispensable. La petite difficulté est qu'un simple utilisateur ne peut définir un (nouveau) mot de passe (avec le menu « K » > « Configuration » > « Changer votre mot de passe ») que s'il connait l'ancien – or il n'en n'a pas !

La solution est de passer par le super utilisateur « root » qui a la possiblité de définir le mot de passe d'un simple utilsateur sans connaître l'ancien.

Pour définir le mot de passe de l'utilisateur « Knoppix » : ouvrir un terminal, (une console) passer en root (tapez sudo su ) et utiliser la commande passwd nom_d'utilisateur soit pour l'utilisateur knoppix : passwd knoppix (l'ancien mot de passe n'est pas demandé)

Une nouvelle ligne s'affiche alors « Enter new Unix Password ».

Tapez un mot de passe et confirmez-le.

Pour définir le mot de passe du super utlisateur « root » : ouvrir un terminal, (une console) passer en root (tapez sudo su ) et taper simplement passwd. Tapez exit pour quitter la console.

Licence

Public Documentation License Notice

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy of the License is available at http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.

Auteur : alain deroche

Contacts : alain.deroche@9online.fr

Dernière modification du 29/01/2005

Les copies d'écran ont été réalisées à partir d'une version francisée de Knoppix nommée Kaella dont la dernière date du 03/11/04 : il s'agit de la Kaella 1.2, basée sur la Knoppix 3.6 . Pour plus d'information sur les moyens de récupérer une version de Knoppix consultez http://knoppix-fr.org/

L'utilisation de commandes en mode texte permet de réaliser les mêmes opérations mais le but de l'article et justement d'illustrer une d'utilisation en mode graphique pour une personnes qui découvre linux. Le coté pédagogique me paraît plus important que coté « impressionnant » des lignes de commandes Pour des utilisateurs qui seraient plus familiarisés avec ce système la distribution SystemRescueCd est excellente http://www.sysresccd.org/index.fr.php .

Pour allez plus loin avec le déploiement en réseau d'images disques sous linux il existe des distributions spécialisées http://www.udpcast.linux.lu/bootdoc.html ou http://www.feyrer.de/g4u/

Comme par exemple le contenu du dossier « Mes documents » sous windows.

Par défaut, knoppix lit juste le disque dur pour dénombrer les partitions contenues. Leur montage, c'est à dire le fait de rendre accessible le système de fichier à travers une arborescence, est assiocié avec des droits distincts. Sous Knoppix, par défaut si l'utilisateur courant les monte, elles sont en lecture seules. En revanche, si le super utilisateur (ou root) les monte, elles sont en lecture et écriture sauf pour les partitions NTFS.

L'utilisation de Qtparted permet également de préparer votre PC à l'installation d'un second système d'exploitation (par exemple linux) – Dans ce cas contentez-vous de créer un espace libre qui pourra être utilisée lors de l'installation du nouveau système.

L'indication du chemin n'est normalement pas nécessaire à condition d'avoir utiliser le menu « ouvrir un terminal ici » dans la partition (hda6) montée (mnt/ ) pour recevoir le fichier image. Mais cette présentation aide à comprendre les actions effectuées dans l'environnement linux.

Pour des informations précises http://mlf.linux.rulez.org/mlf/ezaz/ntfsresize-fr.html.

Cette situation est généralement à l'origine du message « ntfsresise failled » avec diskdrake

http://mjules.free.fr/NTFS_et_GNU_linux.htm

Sauvegarde et restauration de partitions avec un Live CD de Knoppix

Retour au Sommaire	2 / 16

alain droche

2004-11-06T20:29:13

alain deroche